**Oprava části kanalizace v ulici Zámecká Bernartice.**

Technický popis zakázky.

Výměna stávajícího betonového kanalizačního vedení za nové plastové, stejné dimenze, ve stejné trase a stejné hloubce.

Zhutnění výkopu a dosypání horní vrstvy štěrkodrtí a recyklátem dle výkazu výměr.